**ANNEX II**

**PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL DE FONTANERIA I REG NECESSARI PER AL SERVICI DE JARDINERIA DE TORRENT**

D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, major d'edat, telèfon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DNI núm. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, expedit en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el dia \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_, en plena possessió de la seua capacitat jurídica i d'obrar, en nom propi (o en representació de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.I.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, segons escriptura atorgada el dia \_\_\_\_\_\_\_\_, davant del Notari de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, D.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), coneixedor del procediment i de les clàusules administratives i tècniques per les quals Nous Espais Torrent, S. a. pretén contractar el “SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL DE FONTANERIA I REG NECESSARI PER AL SERVICI DE JARDINERIA DE TORRENT”, documents tots que declara conéixer i acceptar, sol·licita la seua admissió a aquest concurs, fent constar:

Que l'oferta econòmica presentada per al procediment convocat és la següent:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Import | IVA (21%) | Total  IVA (21%) incl. |
| 1 | Pressupost **2023** “Subministrament del material de fontaneria i reg necessari per al servici de jardineria de Torrent”. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € |
| 2 | Pressupost **2024** “Subministrament del material de fontaneria i reg necessari per al servici de jardineria de Torrent”. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € |
| 3 | TOTAL (2023+2024) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ € | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € |

PRESSUPOST DEL CONTRATE 2023 (IVA NO inclòs): (import en lletra) euros

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 2024 (IVA NO inclòs): (import en lletra) euros

Aquesta oferta es justifica sobre la base del següent desglossament i preus unitaris:

| **U.** | **Concepte** | **Preu** | **Quantitat 2023** | **Import**  **2023** | **Quantitat 2024** | **Import**  **2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u. | Boca reg d'enllaç ràpid de 1" H de Safe Rain o equivalent |  | 10 |  | 12 |  |
| u. | Clau per a pany boca de reg Rain Bird |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Electrovàlvula 3/4"2400 MT 24 V de Irritrol de 3/4". |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Electrovàlvula 2400 MT 9 V de Irritrol de 1" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Electrovàlvula Irritrol 2400 MT 1" Tapa roscada 24V |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Electrovàlvula 2500 MT 1" sense regulador solenoide de 9V |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Electrovàlvula 2500 MT 1" sense regul. solenoide 24V |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Electrovàlvula 1 y 1/2" Irritrol amb regulador de caudal y Solenoide 24V |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Electrovàlvula Irritrol 1 1/2” amb solenoide de 24 V |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Solenoide per a electrovàlvules RPE, cable bipolar IP-55, connexió tipus baioneta, apertura manual girant 45º el solenoide. Per a 9V de tensió de treball tipus Latch. |  | 30 |  | 35 |  |
| u. | Solenoide compacte TBOS 9V para vàlvules Rain Bird |  | 4 |  | 5 |  |
| u. | Solenoide 24VAC, 6A per a electrovàlvula Irritol |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Adaptador universal per a solenoide RPE |  | 30 |  | 35 |  |
| u. | Kit porta-solenoide vàlvules Irritrol |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Electrovàlvula 200-B R-217 2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Clau pas PE eixida R/H de 1/2" modelo 208 de Hidroten o equivalent |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Clau pas PE eixida R/H de 3/4" modelo 208 o 211 de Hidroten o equivalent |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Clau pas PE eixida R/H de 1" modelo 208 de Hidroten o equivalent |  | 15 |  | 17 |  |
| u. | Clau pas PE eixida R/H de 1 y 1/4" model 208 de Hidroten o equivalent |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Clau pas PE eixida R/H de 1 y 1/2" modelo 208 de Hidroten o equivalent |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Vàlvula llautó 1/2" PN25 |  | 15 |  | 17 |  |
| u. | Vàlvula llautó 3/4" PN25 |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Vàlvula llautó 1" PN25 |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Vàlvula llautó 1 1/2" PN25 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Vàlvula llautó 1 1/4" PN25 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Vàlvula anti-sifó |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Canonada marró 16 mm XF degoteig cada 33 cm subministrat en rotllo de 100m amb caudal 2,3 l per difusor de RAIN BIRD o equivalent. |  | 30 |  | 35 |  |
| u. | Canonada cega 16 mm subministrada en rotllo de 100 m de RAIN BIRD o equivalent, model XFD1600, color marró de 16,1 mm de diàmetre exterior y 13,6 mm de diàmetre interior o equivalent. |  | 10 |  | 12 |  |
| m | Canonada Unitechline marró 17 mm amb degotadors a 30 cm autosoterrar |  | 50 |  | 55 |  |
| m | Canonada de polietilè alimentari d’alta densitat, per a pressió fins a 10 atm., de 20 mm de diàmetre. |  | 10 |  | 11 |  |
| m | Canonada de polietilè alimentari d’alta densitat, per a pressió fins a 10 atm., de 25 mm de diàmetre. |  | 150 |  | 170 |  |
| m | Canonada de polietilè alimentari d’alta densitat, per a pressió fins a 10 atm., de 32 mm de diàmetre. |  | 400 |  | 460 |  |
| m | Canonada de polietilè alimentari d’alta densitat, per a pressió fins a 10 atm., de 40 mm de diàmetre. |  | 150 |  | 170 |  |
| m | Canonada de polietilè alimentari de alta densitat, per a pressió fins a 10 atm., de 50 mm de diàmetre. |  | 200 |  | 230 |  |
| m | Canonada de polietilè alimentari d’alta densitat, per a pressió fins a 10 atm., de 63 mm de diàmetre. |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Caixa de connexions TBOS™/TBOS-II™ de 1 estació de marca RAIN BIRD, per a reposició de caixes existents en cas de ser necessari. |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Caixa de connexions TBOS™/TBOS-II™ de 2 estaciones de marca RAIN BIRD, per a reposició de caixes existents en cas de ser necessari. |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Caixa de connexions TBOS™/TBOS-II™ de 4 estaciones de marca RAIN BIRD, per a reposició de caixes existents en cas de ser necessari. |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Consola de programació TBOS-II RAIN BIRD, per a reposició de consoles existents en cas de ser necessari. |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Cable consola TBOS II |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Aspersors K-RAIN 3/4" super pro. Donat que es tracta de realitzar reposicions en xarxes de reg existents, no s’admetran models d’ altres marques. |  | 200 |  | 230 |  |
| u. | Aspersors K-RAIN 1/2" mini pro o equivalent. Donat que es tracta de realitzar reposicions en xarxes de reg existents, no s’admetran models d’ altres marques. |  | 150 |  | 175 |  |
| u. | Vàlvules anti-drenatge per a aspersors K-RAIN 1/2". Donat que es tracta de realitzar reposicions en xarxes de reg existents, no s’admetran models d’ altres marques. |  | 40 |  | 50 |  |
| u. | Aspersor 3504-PC sectorial y cercle complet Rain Bird |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | MP 2000 Rotator 90-210 graus |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Tovera 15,23º negra Rain Bird 15-VAN (J 2410) |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Tovera ajustable18-VAN color beix trajectòria 26º Rain Bird |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Difusores HUNTER model PSU-04 Altura total: 18,4 cm Altura d’emergència: 10 cm Diàmetre exposat: 3 cm Connexió: ½" |  | 20 |  | 25 |  |
| u. | Broquets Hunter per a difusor PSU-04 tipus 10A, sector a definir en comanda. |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Broquets Hunter per a difusor PSU-04 tipus 12A, sector a definir en comanda. |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Broquets Hunter per a difusor PSU-04 tipus 15A, sector a definir en comanda. |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Broquets Hunter per a difusor PSU-04 tipus 17A, sector a definir en comanda. |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Difusors rotors HUNTER diferents abasts. |  | 20 |  | 25 |  |
| u. | Difusor Hunter Pros 06 15 cm |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te dentada 17 mm |  | 10 |  | 10 |  |
| u. | Te dentada 16 mm REGABER, modelo 220000300 o equivalent, color marró. |  | 1700 |  | 2000 |  |
| u. | Colze dentat 17 mm |  | 200 |  | 230 |  |
| u. | Colze dentat 16 mm REGABER, modelo 220000115 o equivalent color marró |  | 10 |  | 10 |  |
| u. | Enllaç degotador PP 17 mm marró |  | 10 |  | 10 |  |
| u. | Unió dentada 16 mm REGABER, modelo 090000395 o equivalent color marró. |  | 1200 |  | 1400 |  |
| u. | Acoble en colze dentat 16 mm 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Acoble en colze dentat 16 mm 3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Enllaç recte dentat 16 mm 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Enllaç recte dentat 16 mm 3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Contra-rosca mascle 1/2" - 1/2" |  | 20 |  | 30 |  |
| u. | Contra-rosca mascle 3/4"-3/4" |  | 20 |  | 25 |  |
| u. | Contra-rosca mascle 1"-1" |  | 30 |  | 40 |  |
| u. | Contra-rosca mascle 1 1/4"-1 1/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Contra-rosca mascle 1 1/2"-1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Contra-rosca reduïda mascle 3/4"-1/2" |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Contra-rosca reduïda mascle 1"-3/4" |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Contra-rosca reduïda mascle 1 1/4"-1" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Contra-rosca reduïda mascle 1 1/2"-1 1/4" |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Reducció M-H 3/4" - 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Reducció H-M 3/4" - 1/2" |  | 1 |  | 2 |  |
| u. | Reducció M-H 1"-1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Reducció H-M 1 1/2" - 1 1/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Reducció H-M 1 1/2" - 1" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Reducció M-H 1 1/2"-1" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Reducció H-M 1 1/4" - 1" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Reducció H-M 1 1/4" - 3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Reducció H-M 1"-3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Reducció M-H 1"-3/4" |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Colze 90º PE 20 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Colze 90º PE 25 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Colze 90º PE 32 |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Colze 90º PE 40 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Colze 90º PE 50 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Colze RH PE 20 ½ |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Colze RM PE 20 ½ |  | 20 |  | 25 |  |
| u. | Colze R-H 1/2" HH |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Colze RH PE 25 ¾ |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Colze RM PE 25 ¾ |  | 40 |  | 45 |  |
| u. | Colze RH PE 32 1” |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Colze RM PE 32 1” |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Colze R-H 40-1-1/4" |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Colze R-M 40-1-1/4" |  | 40 |  | 50 |  |
| u. | Colze R-H 50-1'1/2" |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Colze R-M 50-1'1/2" |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Enllaç R-H 20-1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Enllaç R-M 20-1/2" |  | 25 |  | 30 |  |
| u. | Enllaç R-H 25-3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Enllaç R-M 25-3/4" |  | 25 |  | 30 |  |
| u. | Enllaç R-H 32-1" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Enllaç R-M 32-1" |  | 20 |  | 25 |  |
| u. | Enllaç R-H 40-1 1/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Enllaç R-M 40-1 1/4" |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Enllaç R-H 50-1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Enllaç R-M 50-1 1/2" |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Collet 25 a ½ " |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Collet 25 a ¾" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Collet 32 a ½" |  | 25 |  | 30 |  |
| u. | Collet 32 a ¾ |  | 25 |  | 30 |  |
| u. | Collet 40 a ½ |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Collet 40 a ¾ |  | 25 |  | 30 |  |
| u. | Collet 50 a 1" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Collet 50 a ¾" |  | 20 |  | 25 |  |
| u. | Collet 50 a 1/2" |  | 20 |  | 25 |  |
| u. | Collet de fundició 50-1'' |  | 4 |  | 5 |  |
| u. | Collet de toma llautó 63-3/4” |  | 2 |  | 2 |  |
| u. | Collet toma simple 90 a 1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Abraçadora plàstic 16 mm |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Enllaç PE 20 |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Enllaç PE 25 |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Enllaç PE 32 |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Enllaç PE 40 |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Enllaç PE 50 |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Enllaç recto llautó 63 mm |  | 2 |  | 2 |  |
| u. | Tap degoteig 16 mm |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Tap PE 20 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Tap PE 25 |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Tap PE 32 |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Tap PE 40 |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Tap PE 50 |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Tap PE 63 mm |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te PE 20 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te PE 25 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te PE 32 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te PE 40 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te PE 50 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te mixta R-Femella 20-1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te mixta R-Femella 25-3/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te mixta R- Femella 32-1" |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Te mixta R- Femella 40-1' 1/4" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Te mixta R- Femella 50-1 1/2" |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Te igual llautó 32 mm |  | 3 |  | 3 |  |
| u. | Te rosca femella llautó 32 mm |  | 2 |  | 2 |  |
| u. | Te llautó 1" rosca H-H-H |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Te llautó rosca femella 1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Colze llautó 1" rosca H-H |  | 10 |  | 11 |  |
| u. | Colze igual llautó 32 mm |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Colze de llautó M-H. 1 1/2" |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Colze igual llautó 63 mm |  | 2 |  | 2 |  |
| u. | Racor rosca mascle 3/4"-16 mm |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Abraçadora reparació gebo 40 mm |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Abraçadora reparació gebo 50 mm |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Abraçadora reparació gebo 63 mm |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Regulador pressió 1/2" 15 bar |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Regulador pressió 3/4" 15 bar |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Regulador pressió 1" 15 bar |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Regulador pressió 1' 1/4" 15 bar |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Regulador de pressió 1 1/2" 15 bar |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Filtro de malla de llautó 1/2" màx. 16 bar. |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Filtro de malla de llautó 3/4" màx. 16 bar. |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Filtro de malla de llautó 1" màx. 16 bar. |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Filtro de malla de llautó 1 1/4" màx. 16 bar. |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Filtro de malla de llautó 1 1/2" màx. 16 bar |  | 2 |  | 2 |  |
| u. | Fil tefló Loctite o equivalent |  | 10 |  | 12 |  |
| u. | Rotllo tefló xicotet |  | 1 |  | 2 |  |
| u. | Rotllo tefló gran |  | 1 |  | 2 |  |
| u. | Arqueta rectangular 64x50 PVC color verd |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Arqueta circular Tapa verd PVC 25 cm |  | 5 |  | 7 |  |
| u. | Arqueta rectangular 39x27 PVC alto 31 |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Arqueta circular xicoteta amb tapa de 18,6 cm y 20 cm d’alçada. |  | 5 |  | 7 |  |
| u. | Tapa rectangular arqueta Jumbo 64x48 |  | 1 |  | 1 |  |
| u. | Manòmetre glicerina 0-10 bar |  | 5 |  | 6 |  |
| u. | Tapaporus llarg 4" |  | 1 |  | 1 |  |
|  | **TOTAL ANUAL** |  |  |  |  |  |
|  | **IVA (21%)** |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL ANUAL IVA INCLUIDO** |  |  |  |  |  |

Asimismo, se compromete a ejecutar los suministros conforme a las prescripciones de las Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la presente contratación, y a efectuar los **suministros ordinarios en un plazo máximo de \_\_\_\_ días hábiles** y los **suministros de urgencia en un plazo máximo de \_\_\_\_ días hábiles**.

**(Lugar, fecha y firma)**

Fdo.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_